(V2012.1010F)
1.修正1010C的Win7出盘问题
2.修正波形负载不显示软阵列的问题
3.缓存没有正常工作时记录到事件日志
4.修正客户机温度显示

(V2012.1010C)
1.服务端回写缓存优化
2.未识别缓存优化
3.验证服务器改为自动切换.
4.虚拟盘加载改回非explorer加载
5.细节优化与修正
6.增加IO服务器负载实时监控波形输出

(V2012.0428D)
1.修正缓存分配在个别服务器系统上不完整的bug.
2.修正个别主板不支持新版的bug.

(V2012.0428C)
1.修正关机权限不足的问题
2.修正新版USB PNP的造成的个别8168网卡的pnp错误
3.全面支持键盘，鼠标，摄像头，U盘等设备的PNP
4.修正TCP开机模式遇到其他DHCP服务器一起运行是会启动失败的问题
5.修正几种不支持TCP开机模式的网卡.


(V2012.0328M)
1.减少服务端写临时文件的次数用以提高写盘压力
2.修正安装模式关时管理界面网卡灯延时灭的问题
3.修正界面的一些文字错误
4.修正模板设置中的TCP引导和未识别内存划入缓存不生效的问题

(V2012.0328G)
1.多个细节修正与改进
2.全面支持tcp引导模式
3.修正还原img中的一个错误.
4.本地回写改为回写本地硬盘第一个分区（以临时文件形式）
5.重新设计机器编号模式算法:
    例子:
        起始IP:192.168.1.101 起始IP:192.168.1.200 表示每网段为100台机器 IP为(101-200)
    编号对应:
         ALD001为:192.168.1.101    ALD123为:192.168.2.123
		 ALD100为:192.168.1.200    ALD288为:192.168.3.188
6.增加客户机开超级、转储等管理功能(开机时按住ALT键进入管理菜单)
7.服务端增加XP未识别空间的缓存利用的可选开关
8.修正解锁img在磁盘繁忙时冲突的问题


(V2012.0328A)
1.改进快速关机
2.增加虚拟盘延时设置
3.加入在界面编辑自定分辨率
4.增加刷屏率设置

(V2012.0310H)
1.增加IP列表长度限制
2.全面支持中文img
3.主界面显示回写目录
4.禁止的机器改用用图表方式标识
5.个别收费软件关机修正
6.8168_REV06驱动改回5.788
7.修正有盘安装ALD客户端,8168_REV06网卡时本地网卡叹号的问题
8.修正临时文件盘产生不必要的空临时文件

(V2012.0310D)
1.增加:当IO设置的目录不存在时自动创建
2.文件版本都与服务端同步更改

(V2012.0221F)
1.增加: 非禁用缓存模式关机后将会自动将临时文件删除掉
2.修正有盘安装客户端,当设置错误跑圈的问题
3.修正个别主板TCP Mode不支持的问题
4.进一步优化虚拟盘的性能
5.优化限速功能
6.增加Tcp Boot功能
7.修正有时虚拟盘隐藏不可见的问题

(V2012.0111G)
1.增加按mac排序
2.修正个别交换机多系统选择菜单出现慢的Bug
3.PXEClient 增加 Ctrl+A 支持
4.虚拟磁盘增加共享锁，进一步提高负载速度
5.多配置增加注释功能
6.开启了同步，备份还原功能
7.补上intel e1c5132驱动注册表
8.增加回写目录自动负载
9.修正特殊情况转储不了的Bug
10.改进网卡pnp的模式
11.增加流量统计功能
12.修正个别收费系统的卡关机问题
13.增加硬件查看统计功能
14.0111g不能挂包绿色升级，请重新安装客户端驱动

更新(V2011.1024A)
1.修正虚拟盘在大量游戏更新中缓存没完全同步的问题。

更新(V2011.1020G)
1.修正（1020F）临时文件盘不出盘的Bug

更新(V2011.1020F)
1.增加对多VLAN的支持
2.IOServer没启动时,工作站DHCP之后4秒重启进行重新连接

更新(V2011.1020E)
1.UDP提速
2.用户误操作时禁止转储，避免的新手误操作转储损害Img
3.标题栏增加版本号
4.修正IE6点Logo无“关于信息”
5.修正缓存驱动在某些服务器上无法关机的Bug


更新(V2011.1001f):
1.全新构建，全面改版。管理端由原来的C/S架构，变成了B/S架构。
  可以直接用浏览器管理(默认端口http://IP地址:8000，先进的实时刷新技术，优秀的操控体验)
2.增加了2个服务器虚拟盘的缓存驱动，分别为32位和64位的aiocache.sys
  服务端在更新游戏时，只刷新实时更改的数据，不清理已有缓存，让客户端保持高速的游戏载入速度
3.增加压缩传输选项，服务器使用MMX和SSE指令压缩传输，大量机器负载时不会耗费CPU时间。
 （服务端和客户端不带缓存，测速可以超过物理网卡限制）
4.在线验证重新设计，与原来的兼容，但是加密强度与稳定性都有所提高
5.可以选择使用ALD管理器，C/S操作体验，具备远程查看客户机桌面功能
6.支持虚拟盘容量256TB（262144GB）,支持软带区阵列
7.增加日志功能
8.增加在线备份恢复机器列表
9.改进回写临时文件工作模式，闪电转储
10.虚拟盘支持exFAT,工作站本地回写文件大小为0，比NTFS小很多，快速出盘
12.磁盘突发加强，网络利用率提高，玩游戏流畅。带机量和性能不输Linux无盘，欢迎PK。
注：
1.新版IOserver.exe第一次安装后，会释放aiocache.sys缓存驱动，必须重启服务器，缓存无需刷新模块方能生效
2.流量统计功能按钮暂未开放，目前不影响主体功能，下次版本升级会加上
3.取消了还原点功能，这个功能用处不大，对于喜欢挂载开包的用户容易造成还原点失效，误操作转储会坏包
4.改还原点功能为备份映像包模式


更新(V2011.0712a):
1.修正某些交换机上编号不成功的问题.
2.更新了工作站整理算法,更加实用合理
3.优化大幅提升无盘与虚拟盘性能
4.修正某些交换机上DHCP及超时的问题
5.修正有盘开机不正常的问题
6.增加虚拟磁盘的SSD缓存功能
7.改进虚拟缓存更新模式.
8.改进客户端驱动内核,保证了多开时工作站流畅运行
9.全新的智能PNP,在H67/A880等最新主板上都完美通过.
10.增加PXD批量导入
11.全新加密方式，新版客户端不支持老版本服务端。
   新版本服务端全兼容以前所有客户端
12.增加工作站硬件资产信息

更新(V2011.0704a):
1.修正某些交换机上编号不成功的问题.
2.更新了工作站整理算法,更加实用合理
3.优化大幅提升无盘与虚拟盘性能
4.修正某些交换机上DHCP及超时的问题
5.修正有盘开机不正常的问题
6.增加虚拟磁盘的SSD缓存功能
7.改进虚拟缓存更新模式.
8.改进客户端驱动内核,保证了多开时工作站流畅运行
9.全新的智能PNP,在H67/A880等最新主板上都完美通过.
10.增加PXD批量导入
11.全新加密方式，新版客户端不支持老版本服务端。
   新版本服务端全兼容以前所有客户端

更新(V2011.0429a)
1.优化虚拟盘驱动玩游戏流畅
2.优化神盘驱动
3.修正PXE服务

更新(V2011.0220a)
1.增加工作站整理功能

2.修正多开在小内存机器上不流畅的问题
3.修正DNF组队卡的问题
4.增加多系统包引导功能

5.修正转储时,可以开机的Bug
6.在多包开机时同时删备选列表中的所有临时文件7.修正UDP读写,当img数据不正确时内容校验错误
更新(V2011.0201a):
1.客户端支持WIN7
2.支持客户端多包选择
3.支持WIN7无盘的PNP
4.优化客户端磁盘缓存

更新(V2010.1126a):
1.增加工作站远程关机，远程重启，远程桌面
2.优化虚拟磁盘缓自动清除缓存模式，提高缓存效率
3.增加开机脚本功能,在第一个虚拟盘根目录建立ALDRun.vbs或ALDRun.bat,将在开机时自动运行(禁用缓存时将不会运行)

更新(V2010.1024a):
1.优化客户端驱动高速缓存,游戏更加流畅.
2.改进服务端升级方法，运行中的文件可以改名升级
3.大大提高客户机无盘开机速度
4.该版本在多家大型网吧长时间运行,效果几近完美.建议大家升级为该版本。

更新(V2010.1016b):
1.修正服务器重启验证及pxeserver停止服务的bug
2.卸载IMG包时自动清理读缓存
3.去掉了物理磁盘的支持，改为只支持物理分区
4.修正了多配置不支持英文系统的bug
5.集成无盘+虚拟盘，性能大幅提高
6.新版客户端新增加一个虚拟盘驱动
7.新版客户端支持更多的网卡PNP型号
8.添加83G的磁盘映像即为私有盘

注意：需要使用新版本服务端的虚拟盘，客户端请升级为此压缩包内版本。
客户端升级为绿色方法，只需要覆盖3个文件即可
如果不需要使用虚拟盘，与老版本客户端兼容

更新(V2010.0830a):
1.提高DHCP速度，改进TFTP兼容性
2.临时文件盘由FAT32的4GB容量提高为exFAT的15GB
3.修正服务器重启验证
4.去掉了物理盘支持，将来只支持虚拟盘

更新(V2010.0603a):
1.与天下网游完美结合，实现IMG包更新转储自动清理缓存
2.解决部分机器关机停在注销中

更新(V2010.0527a):
1.修正客户端兼容性

更新(V2010.0426a):
1.加入客户端有盘回写
2.优化PNP
3.增加还原点的备注说明


更新(V2010.0403a):
1.加入客户端缓存自动模式,极大的方便的了缓存设置
2.批量工作站编辑改成了可以单项或多项修改
3.加入了续费提示
4.增加了物理磁盘功能


更新(V2010.0128a):
1.增加了常用的宽屏分辩率
2.修正"工作站手动"时有编号不成功的问题
3.提高多IO智能负载分配
4.限制开超级用户时必须关客户机缓存


更新(V2010.0105a):
1.提高开机速度
2.加入非法关机自动检测
3.修正对DHCP错误包的处理
4.其它细节更新


更新(V2009.1231a):
1.增加了2个工作线程
2.增加了超级工作站开机状态图标
3.客户端驱动有盘的小bug修正


更新(V2009.1230a):
1.修正统计不复位的问题
2.全新的多硬件配置方案
3.修正个别主板开机蓝屏的问题
4.修正个别主板关机卡住的问题
5.新的验证方案,确保服务端稳定
6.修正UDP读盘错误
7.修正临时文件无法删除的问题



更新(V2009.1210a):
1.修正在同步时,无法看到IO服务设置或无法操作的bug
2.修正同步有时不成功或停服务的现象


更新(V2009.1208a):
1.开机UDP改为多线程处理,大大提高的开机速度
2.修改编号模式中可以加相同机器名的bug



更新(V2009.1201a):
1.设了缓存自动设删临时文件,确保用户不会设置错误的组合
2.暂时改默认自动编号长度为3,可以修改Ini中的WksNumericLen值来修改编号长度
3.修正客户机关机时服务端断开延时的错误
4.改最长验证周期为20小时,正常验证间隔为10分钟

